PAS21の材種・及び径の追加対応について

　今回、ウルボン鋼及び材種名称の変更への対応として、マスターデータの更新及び、一部プログラム改正にともない、更新プログラムを送付いたします。

　対処方法等は以下の通りですので、ご確認の上、ご対応お願いいたします。

送付のデータファイル

PAS21ModulesR03.06.26.zip ・・・　圧縮ファイル（すべてのプログラムを格納）

1. 対処手順
   1. まず、上記の圧縮ファイルの中のプログラム群をすべて、PAS21のインストールされているフォルダに上書き保存してください。
   2. 保存して頂いたら、その一覧の中から　**UpdateSizeInfo.exe**　を探してマウスのダブルクリック等で起動してください。この時に、システムから起動確認（デバイスに変更を許可）のメッセージが表示される場合がありますが、そのまま、“はい”を選択して起動してください。
   3. 起動したら、表示された一覧の左右が一致していることを確認してください（事前に対応プログラムを実施されている場合）。一致していない場合、更新が必要になりますので、画面左下の“更新実行”を押下し、左右の一覧を一致させてください。何回も押下しても問題はありません。
   4. 同様に、PAS21のインストールされているフォルダ内の　**UpdateMatrialInfo.exe**　を起動し“更新”してください。

補足：今回対応は以下の通りです。

* + 1. マスターデータの径U11.8を新規に追加したこと
    2. マスターデータの材種SD590とSD295を追加したこと
    3. 上記の追加データへの一部対応の為、プログラムの一部改変を行いました
       - 1. MenuTop.exe ・・・　起動プログラム（材種の設定機能への対応）
         2. その他 ・・・　一部編集機能の追加

起動画面参考 　**追加のデータ**

径の更新 　　材種の更新



